Установление классов условий труда по результатам проведения СОУТ

В соответствии с [ч. 2 ст. 3](https://internet.garant.ru/document/redirect/70552676/32) Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - Закон N 426-ФЗ) по результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

Особенности отнесения условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов установлены [разделом IV](https://internet.garant.ru/document/redirect/408103613/1400) Методики проведения СОУТ (утв. [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/408103613/0) Минтруда России от 21.11.2023 N 817н, далее - Методика).

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса ([ч. 1 ст. 14](https://internet.garant.ru/document/redirect/70552676/141) Закона N 426-ФЗ, см. также [п. 105](https://internet.garant.ru/document/redirect/408103613/1105) Методики):

|  |  |
| --- | --- |
| Степень вредности (опасности) | Описание условий труда |
| Оптимальные условия труда (1 класс) | условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника |
| Допустимые условия труда (2 класс) | условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены) |
| Вредные условия труда (3 класс) | условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда |
| подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) | условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья |
| подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) | условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет) |
| подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) | условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности |
| подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) | условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности |
| Опасные условия труда (4 класс) | условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности |

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в [порядке](https://internet.garant.ru/document/redirect/70106656/514), установленном соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, проводящей СОУТ, на одну степень в соответствии с [Методикой](https://internet.garant.ru/document/redirect/70875756/1000), утв. приказом Минтруда России от 05.12.2014 N 976н, по согласованию с Роспотрбнадзором и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может осуществляться в соответствии с отраслевыми особенностями ([ч. 6](https://internet.garant.ru/document/redirect/70552676/146), [ч. 8 ст. 14](https://internet.garant.ru/document/redirect/70552676/148) Закона N 426-ФЗ, [п. 106](https://internet.garant.ru/document/redirect/408103613/1106) Методики).

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте устанавливают по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов.